**Załącznik nr 5 – propozycja cen - Część III: Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część III: Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.** | | | | | | |
| **l. p** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Propozycja ceny** | **Kwota brutto** | **Kwota VAT** |
| **Placówka wsparcia dziennego** | | | | | | |
| **POKÓJ WYCISZEŃ** | | | | | | |
|  | Radioodtwarzacz | Cyfrowy tuner, zasilanie bateryjne/sieć, zakres fal info fm, system dźwięku stereo, wyświetlacz LCD, | 1 |  |  |  |
| **POMIESZCZENIA SOCJALNE** | | | | | | |
|  | Kuchnia gazowo - elektryczna | Wym. 50 x 85,5 x 60 cm,  Termoobieg, grill, zabezpieczenia, klasa energetyczna A | 1 |  |  |  |
|  | Lodówka z zamrażarką | Szer. 55, gł. 61,2, wys. 85, objętość lodówka 118 l, objętość zamrażarka 18 l, klasa A+ | 1 |  |  |  |
|  | Mikrofalówka | Szer. 59,5, gł. 33,5, wys. 34,7 pojemność 20l, elektroniczny wyświetlacz, gwarancja 5 lat | 1 |  |  |  |
|  | Czajnik elektryczny | Moc 2200 WAT, pojemność 1,7 l | 1 |  |  |  |
|  | Toster, opiekacz, gofrownica | 3 w 1, 3 wymienne płyty | 1 |  |  |  |
|  | Frytkownica | 3 l | 1 |  |  |  |
|  | Robot kuchenny | moc 750 W., urządzenie sterowane elektronicznie, 2 prędkości pracy oraz tryb pulsacyjny, pojemność malaksera 2.2 l,, miksera kielichowego 1.75 l. blokada bezpieczeństwa, zestaw 3 w 1; pojemnik 2,1 l, blender i młynek akcesoria do ponad 28 funkcji | 1 |  |  |  |
|  | Okap | do zabudowy, 60 cm | 1 |  |  |  |
|  | Zmywarka | Szer. 59,6, gł. 55,5, wys. 81,8 12 kompletów, efektywność energetyczna A+ | 1 |  |  |  |
|  | Ekspres do kawy | Ekspres ciśnieniowy o mocy 1450 W i pojemności 1.8 l, sterowany elektronicznie, z funkcją mielenia kawy, podgrzewania filiżanek, regulacją mocy i ilości kawy, wyposażony w dyszę pary do spieniania mleka. | 1 |  |  |  |
|  | Odkurzacz | Odkurzacz workowy, Filtr HEPA: Moc (W): 1600 Moc ssania (W): 250, Pojemność (l): 2 | 1 |  |  |  |
| **SALA ZABAW** | | | | | | |
|  | Telewizor | LED, Smart TV, cale 55, Podłączenie do sieci: RJ-45, Wi-Fi, Połączenia: CI+, HDMI, RF In | 1 |  |  |  |
|  | Uchwyt ruchomy do telewizora |  | 1 |  |  |  |
|  | Kabel HDMI | 5 m | 1 |  |  |  |
|  | Konsola XBoxONE | Załączone wyposażenie : Zasilacz , Kontroler Kinect , Gamepad, procesor 1750 | 1 |  |  |  |
|  | Mini-wieża | moc wyjściowa: 100 W, układ 2.0, odtwarzacz CD, tuner FM/AM, USB Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA wejście liniowe, wejście optyczne | 1 |  |  |  |
| **SALA KOMPUTEROWA** | | | | | | |
|  | Klimatyzator | Naścienny typu split o mocy chłodzenia 3,5 kW min. Klasa energetyczna A+ | 1 |  |  |  |
| **SALA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNA** | | | | | | |
|  | Klimatyzator | Naścienny typu split o mocy chłodzenia 6,5 – 7,2 kW min. Klasa energetyczna A+ | 2 |  |  |  |
|  | Projektor | 4500 ansi, wuxga, format 16:10 | 1 |  |  |  |
|  | Uchwyt do projektora | Dedykowany z wysięgnikiem | 1 |  |  |  |
|  | Ekran elektrycznie rozwijany | Do zabudowy sufitowej, wym. 250x156 | 1 |  |  |  |
|  | Ekran przenośny | Ekran projekcyjny na trójnogu 240x200 | 1 |  |  |  |
|  | Dystansowniki | ścienno sufitowe do ekranu | 1 |  |  |  |
|  | Bezprzewodowe sterowanie do ekranu |  | 1 |  |  |  |
|  | Głośnik sufitowy | Wym. 262x85, pasmo przenoszenia 50-20 000Hz, zdolność mocowa 100V 10/6/4/2WRMS | 10 |  |  |  |
|  | Wzmacniacz | 120WRMS, ,6 wejść mikr. (XLR) /linia (6.3mm), gniazda combo, 6 wejść stereo, gniazda RCA, Wejścia priorytetowe Mic 1 i Mic 2, Dodatkowe wyjście (6.3mm) dla głośnika odsłuchowego, Wyjście slave, Możliwość podłączenia przedwzmacniacza, 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia | 1 |  |  |  |
|  | Eliminator sprzężeń akustycznych | Praca w trybie mono lub 2-kanałowym, Rozdzielczość AD/DA: 24 bityTłumik 45dB (z  łagodną redukcją w trybie regulacji), Monitorowanie sygnału ciągłego (auto notch) lub ręczna regulacja wymaganych filtrów (manual notch), regulacja poziomu wejściowego i wyjściowego, Funkcja przepuszczania (bypass),  Symetryczne wejścia i wyjścia (XLR i 6.3mm), Wejście i wyjście MIDIMontaż w racku 482mm (19"), | 1 |  |  |  |
|  | Odtwarzacz CD/MP3 | interfejs USB 2.0, port RS-232, czytnik kart SD/MMC, tuner FM/AM, Odczyt plików MP3 i WMAW komplecie pilot sterujący IR oraz antena FM/A, Montaż w racku 482mm (19"), 1U, Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 | 1 |  |  |  |
|  | Okablowanie połączeniowe | Do systemu nagłośnienia | 1 |  |  |  |
|  | Poczwórny odbiornik wieloczęstotliwościowy | Technologia UHF PLL | 1 |  |  |  |
|  | Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy | Technologia UHF PLL | 1 |  |  |  |
|  | Mikrofon doręczny z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym | Technologia UHF PLL | 6 |  |  |  |
|  | Stołowy statyw mikrofonowy |  | 6 |  |  |  |
|  | Szafa rackowa | Listwa zasilająca, szuflada rack | 1 |  |  |  |
|  | Przyłącza stołowe | VGA z audio, HDMI 4x230V | 2 |  |  |  |
|  | Kręgosłup kablowy |  | 2 |  |  |  |
|  | Dystrybutor | VGA z priorytetem | 1 |  |  |  |
|  | Dystrybutor | HDMI z priorytetem | 1 |  |  |  |
|  | Skaler | VGA | 1 |  |  |  |
|  | Extender przewodowy | HDMI | 2 |  |  |  |
|  | Okablowanie | video | 1 |  |  |  |
|  | Przełącznik sieciowy (SWITCH) | Do szaf RACK, Zarządzalny Dostęp Wiersz poleceń (CLI) RMON SNMP v1/v2c/v3, Przeglądarka WWW (GUI) Architektura sieci Gigabit Ethernet Całkowita liczba portów 52, Rodzaje wejść wyjść port SFP - 4 szt. 10/100/1000 Mbps - 48 szt .funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port Security | 1 |  |  |  |
|  | Mównica | Aluminiowa, wysokość    -1150 mm, szerokość - 400mm, głębokość -300mm  półka , pulpit -550x500mm       podstawa 550x450mm | 1 |  |  |  |

**UWAGA ! Kolorystyka poszczególnych elementów wyposażenia powinna zostać ustalona z Zamawiającym przed etapem realizacji. Wykonawca podczas składania oferty powinien zaproponować Zamawiającemu do wyboru min 3 kolory do wyboru.**