**Załącznik nr 7 – propozycja ceny na dostawę części IV: Dostawa i montaż tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l. p** | **nazwa** | **opis** | **Ilość** | **Propozycja ceny**  | **Kwota brutto** | **Kwota** **VAT** |
| **Pracownia matematyczna** |  |  |  |
|  | Tablica interaktywna z wizualizerem | * tablica umożliwiająca zastosowanie podczas zajęć szkolnych oraz dająca możliwość szczegółowej prezentacji zadań zagadnień matematycznych.
* technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni),
* minimalna rozdzielczość: linie na cal, 4096 x 4096
* min. wymiary robocze: 1600 x 1100 mm
* obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem
* możliwość używania pisaków do tablic
* min. przekątna robocza ekranu: 79”
* systemy operacyjne umożliwiające największą kompatybilność
* oprogramowanie w języku polskim
* pełne okablowanie
* zasilanie z USB
* Min. przekątna tablicy: 88”
* Dokładność odczytu: 1 mm
* Ułatwienie dla leworęcznych
* Minimalne wymiar tablicy: 1800x 1300 mm
 | 1 |  |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy | * Funkcja wskaźnika + zmiana slajdów
* Zasilanie: baterie 1,5 V
* Zasięg: do 15 m
* Zasięg lasera: do 200 m
 | 1 |  |  |  |
| **Pracownia przyrodnicza (biologia, geografia)** |  |  |  |
|  | Tablica interaktywna z wizualizerem | * tablica umożliwiająca zastosowanie podczas zajęć szkolnych oraz dająca możliwość szczegółowej prezentacji zadań zagadnień związanych z prowadzeniem lekcji biologii i geografii..
* technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni),
* minimalna rozdzielczość: linie na cal, 4096 x 4096
* min. wymiary robocze: 1600 x 1100 mm
* obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem
* możliwość używania pisaków do tablic
* min. przekątna robocza ekranu: 79”
* systemy operacyjne umożliwiające największą kompatybilność
* oprogramowanie w języku polskim
* pełne okablowanie
* zasilanie z USB
* Min. przekątna tablicy: 88”
* Dokładność odczytu: 1 mm
* Ułatwienie dla leworęcznych
* Minimalne wymiar tablicy: 1800x 1300 mm
 | 1 |  |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy | * Funkcja wskaźnika + zmiana slajdów
* Zasilanie: baterie 1,5 V
* Zasięg: do 15 m
* Zasięg lasera: do 200 m
 | 1 |  |  |  |
|  | Komplet głośników montowanych do ściany  | * Konstrukcja:
* 1 drożny
* Cienka ramka
* Maskownica mocowana na magnes
* Uchwyty montażowe
* Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 45 Hz – 500 Hz
* Średnia impednacja – 8 Ohm
* Czułość 86 dB
 | 1 |  |  |  |
| **Pracownia chemiczna** |  |  |  |
|  | Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem  | * Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni),
* Rozdzielczość: linie na cal, 4096 x 4096
* Wymiary robocze: 1649 x 1157 mm
* Powierzchnia dotykowa – obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem
* Suchościeralna
* Magnetyczna
* Powierzchnia antireflex: TAK
* Możliwość używania pisaków do tablic: TAK
* Pisaki w zestawie: TAK – 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski)
* Przekątna robocza ekranu 79”
* Systemy operacyjne Windows 2000/ XP/ Vista/ 7, 32 bit, 64 bit
* Oprogramowanie Flow Works w języku polskim
* Okablowanie kabel USB 7, 5 M (do zasilania tablicy)
* Zasilania z USB: TAK
* Częstotliwość odczytu (współrzędne na sekundę) : 125
* Informacje dodatkowe:
* Przekątna tablicy: 88 ”, format obrazu 4 : 3, Multitouch, możliwa praca czterech osób jednocześnie,
* Dokładność odczytu: 1 mm
* Czas reakcji: pierwsza kropka 25 ms, ciągła kropka 8 ms, paski skrótów po obu stronach tablicy
* Ułatwienie dla leworęcznych
* Wymiar tablicy: 1818 x 1325 mm
 | 1 |  |  |  |