**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Numer telefonu/faxu Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy / adres e mail** |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |
| **Imię i nazwisko osoby do kontaktu** |  |

Nazwa zadania:

**Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez wymianę podłogi w Kościele Narodzenia NMP w Krościenku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** |  | **Jedn miary** | **Ilość** | **Cena jedn netto** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| 1 | Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze | m2 | 18.600 |  |  |  |  |
| 2 | Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % | m2 | 18.600 |  |  |  |  |
| 3 | Rozebranie obicia ścian drewnianych w celu wymiany | m2 | 93.000 |  |  |  |  |
| 4 | Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych | m2 | 31.000 |  |  |  |  |
| 5 | Montaż lat pod goni przy rozstawie krokwi 80 do 100 | m2 | 18.600 |  |  |  |  |
| 6 | Gonty modrzewiowe | m2 | 18.600 |  |  |  |  |
| 7 | Odeskowanie ścian po wymianie podwalin | m2 | 93.000 |  |  |  |  |
| 8 | Rozebranie podłóg białych na półwpust | m2 | 122.700 |  |  |  |  |
| 9 | Rozebranie legarów | m2 | 243.210 |  |  |  |  |
| 10 | Ułożenie legarów z drewna modrzewiowego | m3 | 1.946 |  |  |  |  |
| 11 | Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie zagęszczeniem ręcznym gr. warstwy 10 cm | m2 | 122.700 |  |  |  |  |
| 12 | Podłogi drewniane z desek gr. 30 mm | m2 | 122.700 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………………………………………

Podpis osoby upoważnionej