**KOSZTORYS POMOCNICZY**

**Nazwa zadania:**

Prace modernizacyjne strefy wejściowej w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych;

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres:**

**NIP:**

**e-mail:**

**tel:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l. p | **nazwa** | **Cena jedn. Netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| **I. Prace modernizacyjne strefy wejściowej w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych;** | | | | |
| 1 | demontaż drzwi oraz wykuciu ościeżnic stalowych |  |  |  |
| 2 | Wykucie otworów w ścianach pod nowe elementy stolarki drzwiowej |  |  |  |
| 3 | Rozebranie istniejących ścian działowych z cegły |  |  |  |
| 4 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  |  |  |
| 5 | Demontaż istniejącej armatury, |  |  |  |
| 6 | Demontaż przewodów wodociągowych z rur |  |  |  |
| 7 | Demontaż rurociągów w ścianie, |  |  |  |
| 8 | Wykonanie zamurowani w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej |  |  |  |
| 9 | Wykonanie tynków |  |  |  |
| 10 | Szpachlowanie tynków |  |  |  |
| 11 | 2 krotne malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi z 2 krotnym gruntowaniem |  |  |  |
| 12 | Wykonanie nowych rurociągów i wraz z zaworami przelotowymi i zwrotnymi |  |  |  |
| 13 | Wykonanie nowych ościeżnic i drzwi drewnianych |  |  |  |
| 14 | Wykonanie nowych ościeżnic i drzwi aluminiowych |  |  |  |
| 15 | Wykonanie nowych opraw oświetleniowych, |  |  |  |
| 16 | Wykonanie łączników i przycisków jednobiegunowych podtynkowych, |  |  |  |
| 17 | Zaprawienie bruzd |  |  |  |
| 18 | Wykonanie przewodów kablowych |  |  |  |
| **II. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych:** | | | | |
| 1 | Rozebranie nawierzchni chodników z betonu gr. 15cm, |  |  |  |
| 2 | Wykonanie robót ziemnych, |  |  |  |
| 3 | Wywóz gruzu, |  |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej, |  |  |  |
| 5 | Wykonanie podbudowy, |  |  |  |
| 6 | Wykonanie nawierzchni s kostki brukowej betonowej gr. 6cm, |  |  |  |
| 7 | Wykonanie Palisady betonowej na ławie betonowej z oporem, |  |  |  |
| 8 | Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej chromowanej z pochwytem podwójnym. |  |  |  |

Szczegółową charakterystykę prac i zakres robót uwzględniono w załączonym kosztorysie, przedmiarze robót oraz rysunkach.

**3. Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo:**

1) oznakowanie i organizację ruchu na czas realizacji robót,

2) opracowanie planu organizacji budowy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.),

3) utrzymanie obiektu do czasu odbioru bezusterkowego..